需求参数指标表
带“★”条款为废标条款，不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理；
带“▲”条款为重要条款，评审标准中可设置更高分值。
	参数分级
	序号
	参数指标
	科室需求

	
	一
	价格

	
	1
	单台价格预算
	≤0.2万元

	
	二
	技术部分

	▲
	1
	检测气体和原理
	氧气，电化学原理。

	
	2
	安装方式
	壁挂式

	
	3
	测量范围
	0–30%VOL

	▲
	4
	可选量程
	0–25%VOL/0–100%VOL

	
	5
	分辨率
	0.01%VOL

	▲
	6
	响应时间
	≤30s

	▲
	7
	线性误差
	≤±1%

	
	8
	显示方式
	高亮度数码管显示。

	▲
	9
	防爆等级
	Ex d IIC T6

	
	10
	报警方式
	声光报警

	
	11
	工作方式
	24小时连续在线监测。

	
	12
	操作方式
	红外遥控

	
	13
	外形尺寸
	≤180×220×100mm(宽×高×厚)

	
	14
	重量
	≤2kg

	★
	15
	设备配置
	　

	★
	15.1
	固定式氧气浓度检测仪
	3个

	★
	15.2
	声光报警灯
	3个

	★
	15.3
	无线传输和通讯模块
	3套

	★
	15.4
	监控软件和数据转接卡
	3套

	
	三
	商务部分

	
	1
	企业综合实力　

	
	1.1
	销售业绩要求
	同类型产品销售业绩至少提供3份。

	
	2
	验收要求　

	
	2.1
	交货时间
	合同签订接到买方通知后30天内交付。

	
	2.2
	生产日期
	产品生产日期应在1年以内。

	
	2.3
	技术手册
	提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册。

	
	2.4
	到货验收
	供货商负责按医院要求将设备送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成设备的安装调试，确保设备运行正常。

	
	2.5
	质量验收
	根据医院要求免费提供检测报告等作为质量验收必要证明文件。设备保修期以质量验收合格之日起计算。

	
	3
	培训要求　

	
	3.1
	培训服务要求
	设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。

	
	4
	售后要求

	
	4.1
	质保期
	原厂全保≥3年，消耗性配件不少于1年。

	
	4.2
	保修期外收费标准
	更换零配件只收取成本费，免人工费。

	
	4.3
	维护保养 
	每年免费提供正规保养不少于1次。记录维护保养报告留采购人备案。

	
	4.4
	维修响应
	提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。

	
	4.5
	完好率
	≥95%，超出天数按1：2延长保修期。

	
	4.6
	售后力量
	制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。

	
	4.7
	备件保证
	制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。

	
	4.8
	易损件及耗材
	如有，厂家提供易损件及耗材的清单、价格及更换周期。

	
	四
	其他

	
	1
	验收期限
	到货后30天内完成验收。

	
	2
	付款方式
	验收合格后，支付合同总价款的100%。

	
	3
	是否允许进口
	不涉及

	
	4
	是否专门面向中小企业
	不涉及
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