
需求参数指标表
带“★”条款为废标条款，不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理；
带“▲”条款为重要条款，评审标准中可设置更高分值。
	序号
	参数指标
	科室需求

	一.
	价格/数量

	★1
	腔体压力表：1块
	≤1634元

	★2
	夹套压力表：5块
	≤1634元

	二.
	技术部分

	1
	技术参数要求

	1.1
	要求
	适用于洁定灭菌器HSS66上使用。

	1.2
	测量原理
	通过压力反馈到指针显示数值

	1.3
	测量位置
	腔体、夹套、气源

	1.4
	数值显示方式
	数字显示

	▲1.5
	测量范围
	-0.1～0.5MPa

	▲1.6
	测量精度
	≈0.02MPa

	三.
	商务部分

	1
	验收要求

	1.1
	交货时限
	自确定为供应商后7日内到货

	1.2
	生产日期
	[bookmark: _GoBack]生产日期应在到货验收时间1年以内。同时，如为医疗器械，生产日期应在投标文件所提供的医疗器械注册证有效期范围内

	1.3
	到货验收
	供货商负责按院方要求将设备送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成设备的安装调试，确保设备运行正常

	2
	售后要求

	2.1
	质保期
	3个月内非质量原因损坏换新配件

	2.2
	维修响应
	要求提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务，售后工程师报修后8小时内到场

	2.3
	售后力量
	制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师
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