
需求参数指标表
带“★”条款为废标条款，不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理；
带“▲”条款为重要条款，评审标准中可设置更高分值。
	序号
	参数指标
	科室需求

	一.
	产品名称及规格
	数量
	单价

	★1
	中空钢化玻璃1210mm*1755mm
	1
	≤1596元

	★2
	中空钢化玻璃1057mm*2655mm
	1
	≤1965元

	★3
	中空钢化玻璃1085mm*1672mm
	1
	≤1525元

	
	合计
	3
	≤5086元

	二.
	技术部分

	1
	技术参数要求

	▲1.1
	尺寸
	1210mm*1755mm、1057mm*2655mm、1085mm*1672mm

	▲1.2
	结构
	6mm Low-E钢化 + 12A 空气层 + 6mm 钢化中空玻璃

	▲1.3
	国家标准
	GB/T 11944-2025

	▲1.4
	外玻璃原片
	Low-E钢化玻璃

	▲1.5
	内玻璃原片
	钢化玻璃

	1.6
	间隔条
	暖边间隔条

	1.7
	密封系统
	双道密封。第一道密封：丁基热熔密封胶，水汽阻隔，第二道密封：明框门窗：聚硫密封胶或硅酮密封胶

	1.8
	充气
	氩气等惰性气体，充气中空初始气体含量≥85%

	1.9
	外观
	无裂纹、爆边、脱胶、油污；密封胶连续均匀，无气泡、断胶；玻璃内部无灰尘、水汽

	2
	货物配置

	★2.1
	6+12A+6中空钢化玻璃
	3（块）

	三.
	商务部分

	1
	验收要求

	1.1
	交货时限
	[bookmark: _GoBack]自确定为供应商后7日内到货

	1.2
	生产日期
	生产日期应在到货验收时间1年以内。同时，如为医疗器械，生产日期应在投标文件所提供的医疗器械注册证有效期范围内

	1.3
	到货验收
	供货商负责按院方要求将产品送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成产品的安装调试，确保产品运行正常

	2
	售后要求

	2.1
	质保期
	≥1年

	2.2
	维修响应
	要求提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，售后工程师报修后4小时内到场
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