
需求参数指标表
带“★”条款为废标条款，不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理；
带“▲”条款为重要条款，评审标准中可设置更高分值。
	序号
	参数指标
	科室需求

	一.
	价格

	★1
	活塞式减压阀
	≤0.426万元

	二.
	技术部分

	1
	技术参数要求

	▲1.1
	口径
	DN100

	▲1.2
	长度
	200mm

	▲1.3
	国家标准
	GB/T 12244-2025

	▲1.4
	结构形式
	活塞式，主阀活塞驱动，可带内置先导调压组件；活塞组件导向可靠，启闭灵活，无卡滞

	▲1.5
	接口
	法兰连接，法兰密封面平整；阀体预留压力表接口（进出口各 1 个）

	1.6
	阀体材质
	黄铜

	1.7
	阀门类型
	活塞式减压阀，依靠活塞感应下游压力驱动阀芯实现稳压，结构稳定，抗介质杂质能力优于薄膜式，适合冷水系统

	1.8
	压力表
	0-2.5MPa

	1.9
	质保期
	不少于 1年，质保期内因产品制造质量问题免费更换

	2
	设备配置

	★2.1
	活塞式减压阀
	1（个）

	
	供货资料
	产品合格证、材质证明、压力试验报告、安装使用说明书。1（份）

	三.
	商务部分

	1
	验收要求

	1.1
	交货时限
	[bookmark: _GoBack]自确定为供应商后7日内到货

	1.2
	生产日期
	生产日期应在到货验收时间1年以内。同时，如为医疗器械，生产日期应在投标文件所提供的医疗器械注册证有效期范围内

	1.3
	到货验收
	供货商负责按院方要求将设备送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成设备的安装调试，确保设备运行正常

	1.4
	质量验收
	根据医院要求免费提供设备到货后的首次计量等必要验收检测，并向院方提供计量证书、检测报告等作为质量验收必要证明文件，设备保修期以质量验收合格之日起计算

	2
	培训要求

	2
	培训要求
	对采购人免费提供不限次培训服务，包括但不限于使用操作、维修、维护、检测等

	3
	售后要求

	3.1
	质保期
	原厂全保≥1年，附件原厂全保≥1年

	3.2
	设备安全
	在使用期间，如发生因锂电池自燃或爆炸等不良事件造成设备损毁，须赔偿原配置要求的设备

	3.3
	维护保养
	每年免费提供正规保养不少于1次，记录维护保养报告留采购人备案

	3.4
	维修响应
	要求提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务，售后工程师报修后4小时内到场

	3.5
	完好率
	≥95%，超出天数按1：3延长保修期

	3.6
	升级交互
	免费开放所有数字通讯接口及协议，终身免费提供系统软件升级服务（如有）

	3.7
	售后力量
	制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师

	3.8
	备件保证
	制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应

	3.9
	技术手册
	免费提供项目中文版使用手册、维修维护手册和维修密码，免费提供系统操作和维修的必要专用工具及技术咨询

	四.
	其他

	4.1
	验收期限
	货物全部交付后30天内完成验收

	4.2
	付款方式
	验收合格后，支付项目总价款的100% 

	4.3
	是否允许进口
	不涉及

	4.4
	是否专门面向中小企业
	不涉及
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