需求参数指标表
带“★”条款为废标条款，不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理。
带“▲”条款为重要条款，评审标准中可设置更高分值并需供应商提供证明材料。
其他条款为一般条款，为一般参数或要求。

	序号
	参数指标
	科室需求

	一
	价格

	1
	涡旋振荡器
	数量2套，预算控制金额为0.4万元。

	二
	技术部分

	▲1
	转速
	100-2800rpm；速度可调

	★2
	显示屏
	LCD显示屏，实时显示速度和时间。

	▲3
	振幅
	≥3mm

	▲4
	运行模式
	至少具备连续、点动

	5
	时间范围
	1s-99min59s

	6
	尺寸[长x宽x高]
	≤200x150x160mm

	7
	重量
	≤4kg

	8
	电源
	AC220V/50-60Hz

	9
	功率
	≤60W

	10
	允许环境温度湿度
	0-35℃，70%RH

	11
	外壳防护等级
	IP21

	★12
	配置清单

	12.1
	涡旋振荡器
	2套

	12.2
	试管适配器：25孔，Ø4.5mm(适用0.1-0.5mL试管)
	2套

	12.3
	试管适配器：21孔，Ø8mm(适用1,5-2mL试管)
	2套

	12.4
	试管适配器：16孔，Ø10mm(适用2-5mL试管，5mL尖底不可用，5mL通用离心管可用)
	2套

	12.5
	试管适配器：8孔，Ø14mm(适用10-15mL试管，5mL尖底可用，5mL通用离心管不可用)
	2套

	12.6
	试管适配器：4孔，Ø25.5mm(适用50mL试管)
	2套

	12.7
	试管适配器：19孔，Ø9mm(适用2mL冻存管)
	2套

	三
	商务部分

	1
	企业综合实力

	1.1
	销售业绩要求
	提供2024-2026年同型号产品销售业绩至少提供3份。

	2
	售后要求

	2.1
	质保期
	整机原厂质保：≥1年（包含所有易损配件）

	2.2
	维护保养
	负责每年按照设备说明书要求进行维护保养，维护保养报告留存医学工程处备案。

	2.3
	维修响应
	要求提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。故障报修后2小时内响应，24小时内现场履行维修服务义务。

	2.4
	售后力量
	制造商在北京设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。

	2.5
	备件保证
	制造商在国内设有备件库，保证设备停产后5年内能够供应配件。

	2.6
	完好率
	≥95%，超出天数按1：2延长质保期。

	2.7
	易损件及耗材
	请声明本项目设备是否涉及易耗品，如涉及请提供易耗品清单，清单包含易耗品名称、品牌、规格型号、更换周期、报价。

	3
	安装验收要求

	3.1
	交货时间
	合同签订后接到买方通知后20天内交付。

	3.2
	生产日期
	卖方保证其所提供产品与合同中所规定的型号、规格和数量完全相符且保证为六个月内生产。

	3.3
	技术手册
	免费提供项目中文版使用手册、维修维护手册和维修密码，免费提供系统操作和维修的必要专用工具及技术咨询。

	3.4
	到货验收
	供货商负责按医学工程处要求将设备送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成设备的安装调试，确保设备运行正常。

	3.5
	质量验收
	根据医院要求免费向医学工程处提供检测报告等作为质量验收必要证明文件。设备保修期以质量验收合格之日起计算。

	4
	培训要求

	4.1
	培训服务要求
	设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的基本机构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

	四
	其他条款

	1
	验收期限
	到货后30天内完成验收。

	2
	付款方式
	验收合格后，支付合同总价的100%。

	3
	是否允许进口
	不涉及

	4
	是否专门面向中小企业
	不涉及
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