需求参数指标表
带“★”条款为废标条款，不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理；
带“▲”条款为重要条款，评审标准中可设置更高分值。
	参数分级
	序号
	参数指标
	科室需求

	
	一
	价格

	
	1
	单台价格预算
	0.3416万元

	
	二
	技术部分

	
	1
	结构组成
	单工位，金属机箱。

	
	2
	吸烟臂
	金属万向臂，配透明聚烟罩。

	　
	3
	风量
	≥260m³/h，1～10档风量可调。

	　
	4
	进风口直径
	单工位，直径≥75mm。

	▲
	5
	风速
	≥15m/s

	★
	6
	过滤效率
	采用四重过滤设计，对0.5μm颗粒物过滤效率≥99.9%。

	　
	7
	显示屏
	液晶显示屏，显示风量、档位，电机转速等。

	▲
	8
	安全智能
	滤芯阻塞声光报警，支持无线遥控。

	　
	9
	脚轮
	底部静音万向轮，可移动。

	▲
	10
	外形尺寸（W×D×H）
	≤450×250×500mm

	▲
	11
	噪音
	≤50dBA

	★
	12
	设备配置
	　

	★
	12.1
	主机
	2台

	★
	12.2
	滤芯保护层
	26个

	★
	12.3
	初效过滤芯
	208个

	★
	12.4
	中效过滤芯
	10个

	★
	12.5
	高效过滤芯
	5个

	
	三
	商务部分

	
	1
	企业综合实力　

	
	1.1
	销售业绩要求
	同型号产品销售业绩至少提供3份。

	
	2
	验收要求　

	
	2.1
	交货时间
	合同签订接到买方通知后15天内交付。

	
	2.2
	生产日期
	产品生产日期应在1年以内。

	
	2.3
	技术手册
	提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册。

	
	2.4
	到货验收
	供货商负责按医院要求将设备送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成设备的安装调试，确保设备运行正常。

	
	2.5
	质量验收
	根据医院要求免费提供检测报告等作为质量验收必要证明文件。设备保修期以质量验收合格之日起计算。

	
	3
	培训要求　

	
	3.1
	培训服务要求
	设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。

	
	4
	售后要求

	
	4.1
	质保期
	整机全保≥1年。

	
	4.2
	保修期外收费标准
	更换零配件只收取成本费，免人工费。

	
	4.3
	维护保养 
	每年免费提供正规保养不少于1次。记录维护保养报告留采购人备案。

	
	4.4
	维修响应
	提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。

	
	4.5
	完好率
	≥95%，超出天数按1：2延长保修期。

	
	4.6
	售后力量
	制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。

	
	4.7
	备件保证
	制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。

	
	4.8
	易损件及耗材价格
	提供易损件及耗材的清单、价格及更换周期。滤芯保护层≤18元/个，初效过滤芯≤8元/个，中效过滤芯≤80元/个，高效过滤芯≤260元/个。

	
	四
	其他

	
	1
	验收期限
	到货后30天内完成验收。

	
	2
	付款方式
	验收合格后，支付合同总价款的100%。

	
	3
	是否允许进口
	不涉及

	
	4
	是否专门面向中小企业
	不涉及
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