**北京肿瘤医院电梯更新项目采购公告**

**项目名称：**北京肿瘤医院电梯更新项目

**采购单位：**北京肿瘤医院

**单位地址：**北京市海淀区阜成路52号

**项目预算：**55万元（报价不得超出项目预算）

**一、项目概况**

我院食堂客梯及外科楼杂物梯投入运行年限较长，目前部分机械零部件磨损严重，且电器元件有腐蚀现象，为保障两部电梯能够稳定运行，需要及时更新。

施工安装需求：安装服务单位需具有相关安装经验，质量符合国家安全使用标准。

**二、采购需求**

**1.食堂电梯1台：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备需求** | | **备注** |
| **品牌型号：** | 日立LCA-1000-CO60 | 1.负一层至三层之间安装防护接水槽  2.轿厢内安装紫外杀菌灯  3.电梯型号有消防功能  4.轿厢地板防水防油防渗漏  5.轿厢内安装专用车辆防撞设施  6.轿厢内配置摄像头  7、电梯要具备消防联动功能，发生火灾时自动迫降在首层。  8、需持有日立公司的授权 |
| **层站：** | 四层四站四门 |
| **载重量：** | 1000公斤 |
| **开门方式：** | 中分 |
| **开门宽度：** | 900毫米 |
| **轿厢外规格：** | 不小于1685x1650毫米 |
| **开关轿门：** | 需有延时功能 |
| **内外呼按钮：** | 防水装置 |

**2.外科楼外挂杂物梯电梯1台：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备需求** | | **备注** |
| **品牌：** | 宏翔顺成（型号CHX--TWJ—300） | 轿厢材质304不锈钢防渗漏设计内设接水不锈钢托盘，托盘壁厚大于2毫米并在井道缆线需穿管安装布线**。** |
| **层站：** | 10层10站 |
| **载重量：** | 300公斤 |
| **开门方式：** | 垂直对开304不锈钢门 |
| **开门宽度：** | 800X1200毫米 |
| **轿厢外规格：** | 不小于800X1000X1200毫米 |
| **轿厢材质：** | 304不锈钢 |

**3.电梯安装运行的功能要求：**

3.1速度控制：从低速到高速运行无级调速，电梯运行曲线应平滑，启动、制动及运行时应平稳，无抖动、冲击和失重等感觉。

3.2驱动方式：食堂客梯为永磁同步无齿轮曳引机，外科楼外挂梯为曳引驱动（必须为同品牌整机产品），要求均具有高效节能和良好动力特性。

3.3门机系统控制方式：食堂客梯采用不低于交流VVVF控制的永磁同步门机，门保护装置采用光幕式；外科楼外挂梯为手动按钮控制，门保护采用厅门电锁；食堂客梯及外科楼外挂梯开关门的启动应迅速平滑，核心部件必须为同品牌产品；

3.4安全系统：要求食堂客梯缓冲器为液压式；光幕门保护装置要求有足够光束数交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底；轿厢门夹到人大于150牛顿阻力时，轿厢门自动反弹。

3.5控制系统为数字化、模块化分散控制系统；具备误操作取消功能。

3.6门机系统的控制方式采用不低于交流VVVF控制的永磁同步门机，门保护装置采用光幕式，开关门的启动应迅速平滑，核心部件必须为同品牌产品；

3.7安全系统缓冲器为液压式；光幕门保护装置要求该装置有足够光束数交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底；轿厢门夹到人大于150牛顿阻力时，轿厢门自动反弹；

3.8控制系统采用数字化、模块化分散控制系统且具备误操作取消功能。

3.9食堂客梯及外科楼外挂梯的轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳，轿厢承载超过300公斤应加限速器；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆，照明和换气设备良好耐用。其中食堂客梯要求有断电应急照明、无噪音排风机。

3.10轿厢噪音：食堂客梯及外科楼外挂梯运行时轿厢内噪音小于55 dB，开门噪音小于65 dB。

3.11电梯在超出标准载重时进行报警警告，且电梯不输出关门和运行信号。

3.12食堂客梯需具备消防联动功能，发生火灾时自动迫降在首层。

**4.服务及售后职责**

4.1申请人应提供合格的设备材料。

4.2申请人在货物安装过程中做好成品保护，损坏物品需照价赔偿。

4.3在设备安装期间，保证食堂正常运行。

4.4积极响应采购人，报修半小时响应，4小时内赶到现场提供维修服务。

4.5保证易耗零件和普通配件的充足可靠，建立配件库确保备件使用及时。

4.6提供2年及以上质保，主要部件5年及以上质保。

4.7合同签订生效后7 日内完成供货，45日内安装完毕。

**三、响应要求**

1.**根据采购文件的相关要求，标明对本项目响应报价，本项目不设置勘察现场环节，投标价格仅为两台电梯设备价格（不包含税费、安装费等费用），确定为意向合作单位并完成安装施工后，项目整体报价（设备费及安装费）将报送医院审计进行工程审计，最终价格以审计审核后的价格为准（设备主材报价不得超过投标时的响应报价）。**

2.申请人应考虑服务内容不变前提下，本年度内物价上涨的因素，及各种经济安全风险。

3.响应报价有效期自评审会召开之日起90日历天。

4.配合医院完成有关部门对于特种设备的相关检查工作，并承担因为工作不到位造成的相关处罚。

5.如在合同签订过程中，甲乙双方对本次服务要求中未明确的工作内容所产生的费用未达成一致，院方可随时终止合同签订流程且不承担任何法律责任。

**四、申请人资格条件**

1.申请人应为在中华人民共和国境内合法注册能够独立承担民事责任的法人、其他组织或者自然人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目；（公司需提供查询页面截图）

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同申请人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

8.申请人营业范围资质符合安装、改造、修理要求，技术经验丰富；

9.需具备特种设备安装、改造、修理许可证（国家质量监督检验检疫总局或省级市场监管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（安装、维修）B级以上资质以及提供设备制造商国家质量监督检验检疫总局或省级市场监管部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》杂物电梯C级以上资质）；

10.相关资质符合本项目要求；

11.法律、行政法规规定的其他条件。

12.本项目专门面向中小微企业。所提供的货物和施工全部由符合政策要求的中小微企业承接。

**五、响应文件的构成**

申请人编写的响应文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应等资料）组成，应包含但不限于以下文件：

\*1.法定代表人授权书（格式见附件）

\*2.响应报价一览表（格式见附件）

\*3.分项报价表（格式见附件）

\*4.相关资质证明文件（格式自拟）

\*5.商务条款偏离表（格式见附件）

\*6.技术要求偏离表（格式见附件）

\*7.申请人同类项目成功实施案例：2021年1月1日至今申请人同类项目成功实施案例（格式见附件）

8.针对本项目的安全防护措施方案（格式自拟）

9.针对本项目的应急处理方案（格式自拟）

10.服务承诺（格式自拟）

11.申请人认为需要提交的其他文件（格式自拟）

12.持有原厂家授权书

注：1.上述带“\*”号的条款为申请人必须提供的文件，如有任意一条未提供 将按无效响应处理。

2.采购单位在任何时候发现参与单位提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权取消其成交资格，并赔偿因此给采购单位带来的所有损失，依法追究其法律责任：

2.1提供虚假的资料。

2.2在实质性方面失实。

**六、报名方法**

1.[截止时间：2024年3月7日16：00 前（北京时间），逾期递交的相关资料恕不接受接收（请在报名时间内工作日的8:00-11:00/13:30-17:00递交材料。](mailto:1.上述材料加盖公司公章发送至指定邮箱（15011152241@163.com），逾期递交的相关资料恕不接受。)）

2.地点：北京市海淀区阜成路52号北京肿瘤医院西门南侧玻璃门处。

3.方式：本次报名采取现场报名方式，须授权代表本人携带以下全部资料（全部加盖公司公章）至现场报名，经查验合格后，视为报名成功。如无法提供以下资料或提供不全或非授权代表本人到现场报名，则不予受理。（未在规定时间内到达现场报名的单位无法参与该项目的评审会及后续相关环节）

（1）法定代表人（或负责人）授权书，原件附上法定代表人（或负责人）身份证复印件和被授权人身份证复印件及联系方式；

（2）企业营业执照副本复印件；

（3）近三年（2021年1月1日至今）类似服务项目业绩1个（合同复印件）；

（4）资格条件内要求的相关资质证明文件复印件（1-5条可以以承诺书形式递交）；

（5）“信用中国”网站企业信息查询页面。

**七、意向合作单位确定方式**

1.**医院召开评审会，对报名成功申请人的响应文件进行综合评审并打分（评分办法详见附件）。**评审会议时间、地点确定后将以短信的形式通知申请人，评审会当天自行携带装订密封好的响应文件（一正六副）来医院参会。

2.医院将根据综合评审及打分情况确定合作单位，评审结果将在医院官网进行公示。最终以评审会讨论结果为准。合同总金额不高于响应报价，完成安装施工后，项目整体报价（设备费及安装费）将报送医院审计进行工程审计，最终价格以审计审核后的价格为准（设备报审价格不得超过投标时的响应报价）。

项目联系人：刘东升、叶陆军

联系方式：88196388、88197819

附件一

**北京肿瘤医院电梯更新项目评分办法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目分类 | 分项标准 | 分值 | 说明 |
| 一、价格部分（20分） | 响应报价 | 20 | 满足采购文件需求且以响应价格最低的报价为评审基准价，其价格为满分。其他申请人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评审基准价/响应报价）×20  （价格得分保留小数点后两位） |
| 二、商务部分（20分） | 同类项目成功实施案例  （注：须附合同关键页复印件并加盖申请人公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，因涉及商业秘密而遮盖上述主要内容的合同将不被认同） | 20 | 申请人2021年1月1日至今独立承担的同类项目成功实施案例，并注明每个案例服务的具体工作内容。  提供一项详细完整的案例得4分；  提供案例欠完整不得分。 |
| 三、技术部分（60分） | 根据采购需求的内容要求针对技术部分的响应情况 | 15 | 技术条款完全满足无偏离：10分  技术条款正偏离，每项加1分（最高加5分）  技术条款负偏离，每项扣1分 |
| 安全防护措施方案 | 25 | 根据申请人针对本项目提供的人员安全、作业安全、设备运行安全及安全操作规程内容进行打分：  提供方案内容均进行详细阐述且满足项目需求，得21-25分；  提供的方案内容阐述比较详细、比较满足项目需求，得16-20分；  提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得0-15分；  未提供相关方案的不得分。 |
| 应急方案及处置措施 | 10 | 针对申请人就本项目提供的对不可预见因素的预防及应急处理方案的全面性、可行性进行打分：  提供方案内容均进行详细阐述且满足项目需求，得8-10分；  提供的方案内容阐述比较详细、比较满足项目需求，得4-7分；  提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得0-3分；  未提供相关方案的不得分。 |
| 服务承诺 | 10 | 根据申请人提供的服务承诺进行打分：  非常满足项目需求，得8-10分；  一般满足项目需求，得4-7分；  不太满足项目需求，得0-3分；  此项需申请人根据实际情况提供详细服务承诺，未提供服务承诺不得分。 |
| 四、总分 | 合计100分 | | |

附件二：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 的 公司的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （单位）的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就 项目的 合同申请及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人**签字**或**签章**：

被授权人签字：

申请人名称（**加盖公章**）：

地址：

附件三：

报价一览表（实质性格式）

**报价一览表**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **申请人名称** | **总报价（元）** | |
| **大写** | **小写** |
|  |  |  |
| **供货安装周期：** | |

注：1.此表中，报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.**本项目报价按年度报价作为有效报价及评审价格。**

申请人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件四：

分项报价表（实质性格式）

**分项报价表**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **单价（元）** | **数量** | **合价（元）** | **备注/说明** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |
| **总价（元）** | | | |  |  |

注：

1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

申请人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

附件五：

**商务条款偏离表**

申请人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条款 | 响应文件条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

申请人法定代表人或被授权人**签字**：

申请人名称（**加盖公章**）：

注：

1、申请人如果对采购文件商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为申请人完全同意采购文件的条款。

2、本表不得全部空白（至少要说明是否完全响应采购文件），否则将按无效响应处理。

3.如果表格叙述不下，可另附页说明，但应便于评审委员会查阅。

附件六：

**技术要求偏离表**

申请人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

申请人法定代表人或被授权人**签字**：

申请人名称（**加盖公章**）：

注：

1.申请人应对本项目技术需求各条款逐项详细应答，应明确回答“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。对“负偏离”或“正偏离”的条款申请人应作具体说明和详细阐述。

2.任何通过拷贝采购文件技术规格要求或简单标注“全部满足”、“无任何偏离”、“完全响应”等的响应文件将可能做无效响应处理。

3.如果表格叙述不下，可另附页说明，但应便于评审委员会查阅。

附件七：

**申请人同类项目成功实施案例**

2021年1月1日至今同类项目成功实施案例，需附合同关键页复印件并加盖申请人公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，否则评审委员会有权视为此项案例无效。合同原件备查。格式见下表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 合同签订时间 | 服务单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

申请人法定代表人或被授权人**签字**：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

申请人名称（**加盖公章**）：

备注：如果表格叙述不下，可另附页说明，但应便于评审委员会查阅。