
技术指标及要求
	序号
	参数
	需求

	一.
	技术条款
	　

	1
	燃热出水量
	16L

	2
	排气方式
	强制排气式

	3
	能效等级
	二级及以上

	4
	控温方式
	双控联调

	5
	操控方式
	触控式

	6
	必备
	配备CO报警器

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	只换不修，8年免费换新                                                  

	2
	到货要求
	30天内到货至医院指定地点                                            

	3
	安装验收要求
	包安装费用、测试无故障                                                 

	4
	付款要求
	验收后一次性付清                                                 

	三.
	货物配置清单
	　数量

	1
	燃气热水器
	1

	2
	CO报警器
	1


1

